Digitalni sistemi otporni na otkaz

Realizacija N – modularne i Self-Purging redundancije na primeru FIR filtra

Milica Eminović E1 28/2021

Jelena Vujaković E1 107/2021

Sadržaj

[Uvod 3](#_Toc139716290)

[Specifikacije digitalnog fitra 3](#_Toc139716291)

[Metode redundancije 3](#_Toc139716292)

[N – modularna redudancija 3](#_Toc139716293)

[Self-purging redundancija 4](#_Toc139716294)

[Prekidač 4](#_Toc139716295)

[Glasačka jedinica (voter) 5](#_Toc139716296)

[Analiza dobijenih rezultata self-purging metodom 6](#_Toc139716297)

[Potrošnja snage 6](#_Toc139716298)

[Utrošeni resursi 7](#_Toc139716299)

[Učestanost sistema 7](#_Toc139716300)

[Simulacija sistema 8](#_Toc139716301)

[Literatura 10](#_Toc139716302)


## Uvod

Tema ovog projekta je da se realizuje hardverska otpornost digitalnog filtra na greške korišćenjem redudanse. U cilju upoređivanja karakteristika između različitih redundantnosti, implementirana je n modularna redundansa i self purging metoda.

## Specifikacije digitalnog fitra

Projektovan je digitalni filtar (u nastavku će ovaj sistem biti nazivan FIR filtar) sledećih funkcionalnost:

* Parametrizovani FIR filtar
* Širina podataka 24 bita (1-celobrojni deo i 23-razlomljeni)
* Koristiti transponovanu direktnu formu




Slika 1: Transponovana direktna forma

## Metode redundancije

Umnožavanjem broja instnci modula činimo ga redudantnim. Sve instance rade u paraleli i svoje izlaze prosleđuju glasaču. Glasač zatim upoređuje sve rezultate i na svom izlazu prosleđuje glas većine.

## N – modularna redudancija


U slučaju N – modularne redudanse (u daljem tekstu NMR), broj instanci treba da bude neparan, kako bi se izbeglo 50-50 glasanje. Glasove modula koji su neispravni glasač će maskirati glasom većine. Problem nastaje kada je veći broj neispravnih modula u odnosu na broj ispravnih modula. Glasač vidi samo ono što dobije od većine, a pošto je više neispravnih modula, na izlaz se prosleđuje netačan rezultat. Kako bi se izbegla greška, koristimo program napisan u MATLAB-u koji izračunava očekivani rezultat. Ukoliko dođe do neslaganja dobijenog i očekivanog rezultata, prijavljuje se greška.



*Slika 2: N – modularni redudantni sistem*

## Self-purging redundancija

Još jedno od rešenja koje se koristi u sprečavanju prosleđivanja pogrešnog rešenja je isključivanje neispravnih jedinica. Odbacuje se svaka istanca koja je jednom otkazala i njen rezultat se ne uzima kao ispravan u daljem procesu odlučivanja. Sistem prestaje da daje tačan izlaz ako u nekom trenutku otkaže 50% ili više ispravnih instanci.




*Slika 3: Self-purging system*

Self-purging sistem je implementiran koriščenjem povratne sprege na izlazu glasača koja se dovodi na ulaz prekidača (ES elementary switch) instanci modula.

## Prekidač

Prekidačka jedinica je inicijalno uključena. Neslaganja između izlaza modula i izlaza glasača menja stanje prekidača u isključen. Zbog predpostavke da instanca koja je jednom otkazala trajno ostaje neispravna, prekidač ostaje u isključenom stanju sve dok ne dođe do resetovanja celukpnog sistema.


Koriščenjem flip-flopa, XOR logičke kapije i AND kapije implementirana je prekidačka jedinica. Prekidačka jedinica je realizovana pomoću XOR logičke kapije, flip-flopa i AND kapije. Svaka linija za prenos podataka ima svoju XOR kapiju. Izlaz iz AND-a i izlaz iz glasača se dovode na kao ulazi XOR kapije. Vrši se redukciju i izlaz se dovodi na ulaz flip-flopa. Stanje flip-flopa se menja u zavisnosti od izlaza XOR kapije. Ako je izlazni signal XOR kapije niskog nivoa, flip-flop prelazi u trajno nisko stanje. Izlaz iz flip-flopa i izlaz iz instance modula se vodi na AND logičku kapiju. Izlaz iz AND-a se dovovi na ulaz glasača.



*Slika 4: Prekidač self-purging sistema*

## Glasačka jedinica (voter)

Glasačka jedinica predstavlja odlučuje o konačnom izlazu sveukupnog sistema. Implementirana je pomoću kombinatorne mreže koja se sastoji od 3 instance dvoulaznih NAND kapija i troulazne NAND kapije. Na ulaze dvoulaznih NAND kapija se dovode kombinacije izlaza iz prekidača. Izlaz iz dvoulaznih NAND kapija se vodi na ulaz troulazne NAND kapije, koja vrši redukciju.



*Slika 5: Kombinatorna mreža NAND kapije*

Kako bi se pokrile sve kombinacije izlaza iz prekidača potrebno je insancirati instanci kombinatorne mreže.


## Analiza dobijenih rezultata self-purging metodom

Red FIR filtra je parametrizovan. Za potrebe testiranja karakteristika, korišćen je FIR filtar petog i osmog reda. Sinteza FIR filtra je prikazana na slici ispod.


### **Potrošnja snage**

Dizajnirani sistem za FIR filtar pretog reda bi trošio 0.186W, što predstavlja izuzetno nisku potrošnju.

*Slika 6: Prikaz potrošnje snage implementiranog sistema, self-purging metoda FIR 5 reda*




Dizajnirani sistem za FIR filtar osmog reda bi trošio 0.235W, što predstavlja izuzetno nisku potrošnju.




*Slika 7: Prikaz potrošnje snage implementiranog sistema, self-purging metoda FIR 8 reda*

### **Utrošeni resursi**

Korišćen je Xilinx Zynq 7000 sistem i utrošeno je manje od nekoliko procenata slobodnih jedinica.



*Slika 8: Prikaz utrošenih resursa implementiranog sistema, self-purging metoda FIR 5 reda*

**


*Slika 9: Prikaz utrošenih resursa implementiranog sistema, self-purging metoda FIR 8 reda*

### **Učestanost sistema**

Pokretanjem implementacije sa datom periodom takta, dobijamo vrednost “najgore negativne labavosti” (WNS – worst negative slack). Na osnovu dobijenih rezultata WNS-a, lako možemo izračunati maksimalnu učestanost sistema.

Frekvencija se računa pomoću formule:





*Slika 10: Prikaz najgore negativne labavosti implementiranog sistema, self-purging metoda FIR 5 reda*

Implementacija za FIR filtar petog reda je odrađena sa T = 10ns i dobijena je vrednost WNS = 2ns, što nam konačno daje f = 125Hz.


*Slika 11: Prikaz najgore negativne labavosti implementiranog sistema, self-purging metoda FIR 8 reda*

Implementacija za FIR filtar petog reda je odrađena sa T = 10ns i dobijena je vrednost WNS = 0.32ns, što nam konačno daje f = 103.30Hz.

### **Simulacija sistema**


Ispravnost sistema je tesitrana pokretanja simulacije sistema nad fiksnim predodređenim ulazom. Prvo se pokreće jedinstvena instanca glavnog modula, čiji izlaz se beleži u tekstualnu datoteku, pa se zatim isti proces ponovio nad celokupnim sistemom sa redundancijom. gde jedana po jedna instanca glavnog modula prestaje da daje tačan izlaz.

Na sledećoj slici je prikazana simulacija FIR filtra petog reda u trenutku kada nema nijedne greške. Može se jasno videti da se izlaz glasača poklapa sa vrednostima signala.



*Slika 12: Prikaz simulacije sistema, self-purging metoda FIR 5 reda*

Na sledećoj slici je prikazana simulacija u trenutku kada se javi greška. Na signale je forsirana nula. Glasač i dalje na svom izlazu prosleđuje glas većine, što znači da implementirani sistem dobro radi.

*Slika 10: Prikaz simulacije sistema nakon forsiranja vrednosti, self-purging metoda FIR 5 reda*

## Literatura

[Digitalni sistemi otporni na greške | Digitalni sistemi otporni na greške (uns.ac.rs)](https://www.elektronika.ftn.uns.ac.rs/digitalni-sistemi-otporni-na-greske/specifikacija/specifikacija-predmeta/) – Jun 2023

[Digitalni sistemi otporni na otkaz | Digitalni sistemi otporni na otkaz (uns.ac.rs)](https://www.elektronika.ftn.uns.ac.rs/digitalni-sistemi-otporni-na-otkaz/specifikacija/specifikacija-predmeta/) – Jun 2023

[Diskretni sistemi | Diskretni sistemi (uns.ac.rs)](https://www.elektronika.ftn.uns.ac.rs/diskretni-sistemi/specifikacija/specifikacija-predmeta/) – Jun 2023

A Highly Efficient Redundancy Scheme: Self-Purging Redundancy - Jacques Losq, 1975